# 분할 반응 너트 사용

분할 반응 너트는 완전히 분리된 구성부품이며 텐셔너를 장착한 후 볼트에 조립됩니다.

1. 볼트 위에 분할 반응 너트를 배치하세요.

2. 너트 해제 버튼을 눌러 분할 반응 너트를 '열림' 위치에 끼워주세요. 분할 반응 너트의 두 반쪽이 따로 분리됩니다.

3. 스터드 돌출부 위에 분할 반응 너트를 배치해주세요.

4. 분할 너트의 두 반쪽을 텐셔닝 공구의 윗면에 배치한 후, 해당 너트의 두 반쪽을 함께 압착해주세요. 두 반쪽 모두 닫힘 위치로 '클릭' 소리가 날 때 까지 작업하면 '클릭' 소리가 들립니다.

5. 분할 반응 너트의 슬롯에 장착된 토미 바를 사용하여, 반응 너트를 아래로 돌려 텐셔너의 원추형 시트에 완전히 체결되도록 작업하세요.

6. 텐셔닝 작업을 시작하기 전에, 분할 반응 너트가 텐셔닝 공구의 상단 면에 있는 콘형 시트에 완전히 체결되었을 때 최소한 3개의 나사산이 분할 반응 너트 위로 돌출되어 있는지 확인해주세요.

   A: 분할 반응 너트의 상단에서 최소 3개의 나사산이 돌출되어야 합니다.

완전히 닫힌 위치에 끼울 때 '클릭' 소리가 나지 않는 분할 반응 너트는 절대로 사용하지 마세요.

전체 길이에 걸쳐 전체 나사산이 체결되지 않은 분할 반응 너트는 절대로 사용하지 마세요.

분해 시 직접 역조립 절차를 반복하세요.