# Configurazione del bullone

Per applicare un carico uniformemente distribuito a un giunto bullonato sottomarino, si ritiene occorra un rapporto tenditore/bullone del 100%. Ad esempio, se sulla flangia sono presenti 8 bulloni da tendere, occorrono 8 utensili per il tensionamento dei bulloni. Tutti i bulloni vanno tensionati contemporaneamente.

La corretta configurazione dei bulloni per una flangia con 8 bulloni.

Esempio:

- Una flangia con 6 bulloni richiede 6 utensili di tensionamento.

- Una flangia con 8 bulloni richiede 8 utensili di tensionamento.

Prestare attenzione alla configurazione di ciascun bullone (sporgenza del perno lungo su ogni bullone alternato). Il lato lungo della sporgenza del perno è quello su cui è posizionato l'utensile di tensionamento del bullone.

In questo caso, i 4 bulloni rossi alternati presenteranno i tenditori posizionati sul lato sinistro della flangia, mentre i 4 bulloni verdi alternati avranno i tenditori posizionati sul lato destro della flangia.

A | 4 utensili di tensionamento sono posizionati sul lato sinistro della flangia. | B | 4 utensili di tensionamento sono posizionati sul lato destro della flangia.

## Specifiche tecniche

È possibile trovare le specifiche tecniche dell'utensile di tensionamento dei bulloni in uso stampate sul corpo del tenditore.

## Procedura di configurazione dei bulloni

1. Verificare che le flange siano completamente innestate e che bulloni e dadi siano serrati. Montare il 50% degli utensili di tensionamento dei bulloni sulle estensioni dei bulloni "lunghi" su un lato della flangia.

2. Verificare che almeno tre filettature sporgano dalla superficie superiore del dado di reazione dopo il montaggio.

   A | Dopo il montaggio, dal dado di reazione devono sporgere almeno tre filettature complete

3. Verificare che le flange siano completamente unite e che bulloni e dadi siano serrati. Montare l'altro 50% degli utensili di tensionamento dei bulloni sulle estensioni dei bulloni "lunghi" sull'altro lato della flangia.

4. Verificare che almeno tre filettature sporgano dalla superficie superiore del dado di reazione dopo il montaggio.

   A | Dopo il montaggio, dal dado di reazione devono sporgere almeno tre filettature complete

5. Esaminare la circonferenza della base del tenditore per verificare che sia completamente piana rispetto alla superficie di tensionamento.