# Údržba předpínačů

Vždy používejte nárazuvzdorné ochranné brýle a obličejový kryt při práci s nástrojem a jeho opravě a údržbě či při výměně příslušenství, nebo pokud jsou tyto činnosti prováděny ve vaší blízkosti.

Před odpojením hadic, spojek nebo příslušenství, nebo před nastavováním či demontáží nástroje, odpojte přívod energie a uvolněte tlak v hydraulickém systému.

- Při montáži a údržbě nástrojů pro předpínání by měly být závitové součásti namazány a chráněny tenkou vrstvou protismykové směsi, jako je Copaslip nebo Molyslip, aby se zabránilo tvorbě rzi na závitech šroubů a aby se navíc zabránilo zadření závitových součástí během používání.

- Před instalací by měly být čelní hrany těsnění, ložiskových lišt a stíracích těsnění namazány vhodným lehkým mazivem, například Rocol Aqua-Sil. To usnadní montáž.

- Nástroj je nutno jednou za 12 měsíců kompletně zrenovován.

- Zkontrolujte, zda se na něm nevyskytují známky koroze. Nástroje, které vykazují známky koroze, je nutno vrátit do zákaznického centra.

- Po každém použití: Zkontrolujte, zda ze šroubení nebo součástí adaptéru nevytéká olej. Všechny adaptéry nebo kování, které prosakují, je nutno dotáhnout na 25 Nm. Každý adaptér nebo šroubení, které po dotažení nadále prosakují, je nutno vyměnit.

- Před použitím je nutno zkontrolovat zvedací oka a popruhy na nástrojích. Zkontrolujte je na praskliny a jiná viditelná poškození. Zvedací popruhy nebo oka se zjištěným poškozením se nesmějí používat.

- Nástroj nesmí být upuštěn nebo zasažen jinými předměty, protože by mohlo dojít k poškození těsnicích ploch nástroje, což by mohlo mít za následek selhání nástroje během používání.

- Nátěr nástroje je nutno pravidelně kontrolovat a zjišťovat, zda se na něm neobjevují trhliny nebo odlupování. Doporučuje se, aby nástroje, které vykazují známky odlupování nebo praskání, byly vráceny do zákaznického centra.

- Máte-li kdykoli pochybnosti o provozní způsobilosti, obraťte se s žádostí o radu na zákaznické centrum společnosti Atlas Copco.