# Procedura napinania śruby

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo związane z płynami pod wysokim ciśnieniem

W żadnym wypadku nie wolno chwytać ani dotykać miejsca wycieku oleju hydraulicznego znajdującego się pod wysokim ciśnieniem. Po zwiększeniu ciśnienia w obwodzie hydraulicznym może dojść do wydostania się płynu hydraulicznego z dużą prędkością. Płyn wyciekający pod ciśnieniem może uszkodzić skórę, powodując poważne obrażenia. W razie wypadku należy bezzwłocznie skontaktować się z najbliższym zakładem opieki zdrowotnej! Płyn należy operacyjnie usunąć ze skóry w ciągu kilku godzin. W przeciwnym razie może dojść do wystąpienia gangreny.

- Przed odłączeniem przewodów hydraulicznych lub innych należy zawsze zlikwidować ciśnienie. Przed doprowadzeniem ciśnienia należy dokręcić wszystkie złącza.

- Sprawdzając szczelność, należy stosować atestowane okulary ochronne. Nie wolno sprawdzać szczelności obwodu hydraulicznego, używając rąk.

- Podczas dokręcania należy unikać nieszczelnych elementów.

- Obsługując,naprawiając lub konserwując urządzenie albo przebywając w tym czasie w jego pobliżu, należy stosować okulary ochronne i osłonę twarzy odporne na uderzenia.

- Należy zadbać o to, aby inne znajdujące się w pobliżu osoby nosiły okulary ochronne i osłonę twarzy.

- Nawet małe odłamki mogą uszkodzić oczy i spowodować ślepotę.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

Podczas obsługi urządzenia należy stosować środki ochrony indywidualnej. Poniżej opisano możliwe niebezpieczne sytuacje.

- Uderzenia w głowę

- Obrażenia stóp

- Narażenie na hałas o dużym natężeniu

- Wysoka temperatura, obryzganie cieczami, uderzenia, skaleczenia, powietrze zanieczyszczone szkodliwymi pyłami, wyziewami, mgłami, oparami i parą.

Powyższe niebezpieczne sytuacje, o ile nie zostaną uniknięte, mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

- W miejscu pracy należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

Pracując przy urządzeniach pod wysokim ciśnieniem, należy chronić twarz. Urządzenia pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować poważne obrażenia ciała.

- Należy zawsze nosić okulary ochronne i/lub osłonę twarzy.

- Należy sprawdzać urządzenie pod ciśnieniem oraz obserwować manometr, ponieważ w obwodach o małej pojemności ciśnienie może gwałtownie wzrosnąć.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia odłamkami

Nie podawać ciśnienia na niepodłączoną złączkę męską. Złączki męskie nie są przeznaczone do wysokich ciśnień w stanie niepodłączonym. Podanie działaniu ciśnienia niepodłączonej złączki męskiej może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

- W przypadku pozostawienia niepodłączonego połączenia męskiego należy sprawdzić zespół węży hydraulicznych i usunąć błąd.

## Przed zastosowaniem ciśnienia w systemie

- Przeczytać i zrozumieć Instrukcje bezpieczeństwa, które są dostarczane z produktem.

- Sprawdź, czy znasz prawidłową obsługę jednostki pompy hydraulicznej.

- Sprawdź, czy znasz maksymalne ciśnienie robocze napinacza.

- Sprawdź, czy znasz maksymalny ruch tłoczyska napinacza (patrz informacje wybite na ogniwie obciążnikowym napinacza).

- Sprawdź, czy znasz wymagane ciśnienie robocze, które należy zastosować na napinacz.

Uszy i pasy do podnoszenia na narzędziach należy sprawdzić przed użyciem. Sprawdzić pod kątem pęknięć i innych widocznych uszkodzeń. Nie należy używać pasów do podnoszenia lub uszu, które są uszkodzone.

## Gotowość do napinania

Na poniższych zdjęciach hydrauliczne węże łączące zostały usunięte z powodu czytelności.

1. Zamknąć zawór odcinający na pompie, następnie zwiększyć ciśnienie w systemie do żądanego ciśnienia. Przez cały proces nieprzerwanie monitorować ciśnienie. Gdy ciśnienie docelowe zostanie osiągnięte, zatrzymać pompę (utrzymać ciśnienie). Na tym etapie śruba zostanie wstępnie załadowana, a obciążenie będzie utrzymywane przez napinacz. Tłok napinacza zostanie wysunięty, a nakrętka kołnierza wysunie się nad powierzchnię kołnierza.

2. Nie przekraczać maksymalnego skoku tłoka napinacza (czerwony pasek będzie widoczny, gdy osiągnięty zostanie maksymalny skok tłoka).

3. Sprawdzić manometr pompy, aby upewnić się, że utrzymywane jest stabilne ciśnienie. Gdy ciśnienie jest stabilne, zbliżyć napinacz i używając klucza z przetyczką obrócić nakrętkę (przez okna dostępu napinacza) z powrotem w dół do płaszczyzny złącza. Mocno osadzić nakrętkę na przeciwko złącza, używając młotka i klucza z przetyczką. Jeśli nakrętka nie jest mocno osadzona, zakończenie procedury napinania zajmie o wiele więcej czasu. Nie jest ważne, w jakiej kolejności dokręcane są nakrętki, ale by nie pominąć żadnej z nich, zaleca się dokręcanie ich w sekwencji.

4. Teraz powtórzyć procedurę napinania z Kroku 1. Pierwsze zwiększenie ciśnienia wykorzystano do ustawienia śrub i nakrętek kołnierza. Jest to przydatne do zwiększenia ilości zachowanego obciążenia śruby. Powtórzyć od Kroku 1 po raz trzeci.

5. Uwolnić ciśnienie na pompie hydraulicznej i po powrocie oleju odłączyć wszystkie hydrauliczne węże łączące, krzyżujące się węże łączące i przewód dolny. Zwolnić dzieloną nakrętkę reakcyjną i usunąć wszystkie narzędzia do napinania śrub.

6. Po rozstawieniu sprzętu do napinania na górze, zamknąć wszystkie siłowniki tłoka gotowe do następnego użytku.