# Процедура снятия натяжения болтов

При снятии натяжения обычно не доступно конкретное давление инструментов, так как не всегда возможно рассчитать давление, нужное для высвобождения фланцевой гайки. Как правило, если доступно начальное давление натяжения болтов фланца, давление снятия натяжения будет немного выше (но не всегда).

Максимальное применимое давление рассчитано так, чтобы не превысить 95 % текучести материала болта или не превысить максимальное давление инструмента, в зависимости от того, какое значение является меньшим. Для этого необходимо предварительно настроить насос.

1. Установите инструменты для натяжения на болты. Когда соединительная гайка полностью завинчена и прижата к поршню, выверните ее на один с половиной оборота. Это предотвратит застревание соединительной гайки на поршне при снятии натяжения болта.

2. Вставьте рукоятку торцевого ключа в отверстие на шестигранной гайке фланца через окно доступа инструмента. Подавайте гидравлическое давление в систему, пока фланцевую гайку не станет возможно повернуть, при этом контролируя, что поршень не превышает максимальный ход, а давление системы не превышает максимально допустимое.

3. Поверните каждую фланцевую гайку обратно на один полный оборот.

4. Сбросьте давление в системе и проверьте, что фланцевые гайки еще возможно повернуть.

5. Снимите инструменты для натяжения.