# 유압 호스 피팅

1. 링크 호스를 사용하여 텐셔너를 플랜지의 한 쪽에서 서로 연결해주세요. 유압 다운라인을 연결되지 않은 수 커넥터에 연결하세요. 호스 조립 후 연결되지 않은 암 연결부를 사용할 수 있는지 확인해주세요.

   A | 표면 및 공기 구동 펌프로 가는 다운라인 호스 | B | 일반 유압 링크 호스

2. 텐셔너의 각 부위를 플랜지의 나머지 다른 쪽에서 서로 연결해주세요. 연결되지 않은 수 커넥터와 연결되지 않은 암 커넥터가 있는지 확인해주세요.

3. 제공된 크로스오버 링크 호스로 플랜지의 양쪽을 연결해주세요. 크로스오버 링크 호스는 링크 호스와 동일하지만 길이가 깁니다. 크로스오버 링크 호스를 첫 번째 플랜지 면의 암 연결부에서 두 번째 플랜지 면의 프리 수 커넥터에 연결해주세요.

   A | 플랜지 면 1 | B | 플랜지 면 2
   C | 크로스오버 링크 호스

유압 호스 시스템이 올바르게 장착된 경우 플랜지 면 2에 하나의 암 연결부가 연결되지 않습니다. 이런 상황도 올바르고 안전한 상태입니다. 연결되지 않은 암 연결부에 압력을 가해도 안전합니다. 그러나 연결되지 않은 수 커넥터는 안전하지 않습니다. 연결되지 않은 수 연결부가 남아있는 경우 유압 링크 호스 조립품을 점검하고 오류를 수정해주세요.