# Подготовка к установке

Перед подключением гидравлического насоса к любому оборудованию для натяжения болтов необходимо обеспечить следующее:

- Совместимость рабочего давления гидравлического насоса и эксплуатируемого оборудования.

- Соответствие расхода бака насоса для эксплуатации оборудования в его диапазоне.

- Совместимость спецификаций гидравлического масла, используемого в насосе, с оборудованием.

- Известность технических характеристик инструмента для натяжения.

Убедитесь, что шпилька достаточно выступает из шестигранной или круглой соединительной гайки.