# 油圧ホース継手

1. リンクホースを使用して、フランジの片側のテンショナーをそれぞれ互いに接続させます。油圧ホースの出側ホースを未接続のオスコネクタに接続します。ホースを組み立てた後、接続されていないメス接続部があることを確認してください。

   A | サーフェスへの出側ホースと空気駆動ポンプ | B | 一般的な油圧リンク ホース

2. フランジのもう一方側にあるテンショナーをそれぞれ互いに接続させます。接続されていないオスコネクタと未接続のメスコネクタがあることを確認します。

3. フランジの両側を付属のクロスオーバーリンクホースで接続します。クロスオーバーリンクホースは長いことを除くと、リンクホースと同じです。クロスオーバーリンクホースを、フランジの第1側のメス接続部からフランジ第2側の接続されていないオスコネクタに接続します。

   A | フランジ第1側 | B | フランジ第2側
   C | クロスオーバーリンクホース

油圧ホースシステムが正しく取り付けられていれば、フランジ第2側で接続されていない「メス」接続部が1つだけ存在します。正しく、安全な状態です。接続されていないメス接続部は加圧しても安全です。ただし、接続されていないオスコネクタがある場合は危険です。接続されていないオス接続部が残っている場合は、油圧リンクホースアセンブリを確認して間違いを修正してください。