# 拉伸器维护

进行工具的操作、修理或维护工作或者更换工具附件或靠近操作现场时，要戴上耐冲击的眼部和面部护具。

在断开或连接软管、配件或附件，或调整或拆卸该工具前，断开电源并对液压系统进行卸压。

- 在拉伸工具的装配和维护过程中，应对螺纹部件进行润滑，并涂上一层薄薄的防卡剂，如 Copaslip 或 Molyslip，以防止螺纹生锈，还可以防止螺纹部件在使用中卡在一起。

- 安装前，应使用合适的轻质润滑脂（比如 Rocol Aqua-Sil）润滑密封件、轴承条和刮油密封件的前缘。这将有助于装配。

- 工具应每隔 12 个月全面翻新一次。

- 检查是否有腐蚀迹象。有腐蚀迹象的工具应退回客户中心。

- 每次使用后：检查接头或适配器是否漏油。如有任何适配器或接头漏油，应将它们拧紧至 25Nm。任何适配器或接头如果在拧紧后继续泄漏，应予更换。

- 使用前应检查工具上的吊耳和提升带。检查有无裂纹或任何其他可见损坏。不得使用发现有损坏的提升带或吊环螺栓。

- 不要让工具掉落或被其他物体撞击，因为这可能造成工具的密封面损坏，从而导致工具在使用过程中出现故障。

- 应定期检查工具涂层，并检查是否有任何开裂或剥落的迹象。建议将有剥落或开裂迹象的工具退回客户中心。

- 如对操作适用性有任何疑问，请随时联系 Atlas Copco 客户中心寻求建议。