# Mantenimiento del dispositivo de apriete

Utilice siempre protección facial y ocular resistente a impactos cuando esté en contacto o próximo al funcionamiento, reparación o mantenimiento de la herramienta o al cambio de accesorios de la misma.

Desconecte el suministro eléctrico y despresurice el sistema hidráulico antes de conectar o desconectar mangueras o accesorios, o de ajustar o desmontar la herramienta.

- Durante el montaje y mantenimiento de las herramientas de apriete, los componentes roscados se deben lubricar y proteger con una fina capa de compuesto antiadherente como Copaslip o Molyslip para evitar la formación de óxido en las roscas de tornillo y, adicionalmente, evitar que los componentes roscados queden adheridos entre ellos durante el uso.

- Antes de la instalación, se deben lubricar los bordes anteriores de los sellos, las cintas de cojinete y los sellos limpiadores con una grasa ligera adecuada, como Rocol Aqua-Sil. Esto ayudará en el montaje.

- La herramienta se debe reacondicionar completamente cada 12 meses.

- Inspeccionar en busca de cualquier signo de corrosión. Las herramientas con signos de corrosión se deben devolver al Centro de atención al cliente.

- Tras cada uso: compruebe si el racor o las piezas de adaptador supuran aceite. Cualquier adaptador o racor con fugas se debe apretar a 25 Nm. Cualquier adaptador o racor que siga presentando fugas tras el apriete se debe sustituir.

- Los ojales y tiras de elevación en las herramientas se deben comprobar antes de su uso. Compruebe si presentan grietas u otros daños visibles. No se deben utilizar ojales o cintas de elevación dañados.

- No se debe permitir que la herramienta caiga al suelo o sufra golpes de otros objetos, dado que esto puede dañar las superficies de sellado de la herramienta, lo que puede resultar en un fallo de la herramienta durante el uso.

- La capa de la herramienta se debe inspeccionar de forma rutinaria para comprobar cualquier evidencia de grietas o descascarillado. Recomendamos que las herramientas con signos de grietas o descascarillado se devuelvan al Centro de atención al cliente.

- Si tuviera cualquier duda sobre la idoneidad operativa, contacte con el Centro de atención al cliente de Atlas Copco para recibir asesoramiento.