# Configuration des boulons

Afin d'appliquer une charge uniformément répartie à un raccord boulonné sous-marin, il est admis qu'un ratio de 100 % entre le tendeur et le boulon est nécessaire. Par exemple, s'il y a 8 boulons à tendre sur la bride, il faut 8 outils de serrage au tendeur. Tous les boulons sont tendus simultanément.

La configuration correcte des boulons pour une bride à 8 boulons.

Exemples :

- Une bride à 6 boulons nécessite 6 outils de serrage au tendeur.

- Une bride à 8 boulons nécessite 8 outils de serrage au tendeur.

Faites attention à la façon dont chaque boulon est monté avec la longue saillie du goujon sur chaque second boulon. Le côté de la longue saillie du goujon est le côté où est monté l'outil de serrage au tendeur.

Dans ce cas, les 4 boulons rouges alternés auront des tendeurs montés sur le côté gauche de la bride, et les 4 boulons verts alternés auront des tendeurs montés sur le côté droit de la bride.

A | 4 outils de serrage au tendeur sont montés sur le côté gauche de la bride. | B | 4 outils de serrage au tendeur sont montés sur le côté droit de la bride.

## Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques de vos outils de serrage au tendeur se trouvent sur le corps du tendeur.

## Procédure de configuration des boulons

1. Assurez-vous que les brides sont entièrement engagées et que les boulons et les écrous sont bien serrés. Assemblez 50 % des outils de serrage au tendeur sur les saillies « longues » des boulons d'un côté de la bride.

2. Assurez-vous qu'au moins trois filetages dépassent de la face supérieure de l'écrou de réaction après le montage.

   A | Au moins trois filetages complets doivent dépasser de l'écrou de réaction après le montage.

3. Assurez-vous que les brides sont complètement réunies et que les boulons et les écrous sont bien serrés. Assemblez les 50 % des outils de serrage au tendeur restants sur les saillies « longues » des boulons de l’autre côté de la bride.

4. Assurez-vous qu'au moins trois filetages dépassent de la face supérieure de l'écrou de réaction après le montage.

   A | Au moins trois filetages complets doivent dépasser de l'écrou de réaction après le montage.

5. Examinez la circonférence de la base du tendeur pour vous assurer qu'elle est bien à plat contre la surface de serrage au tendeur.