# Używanie dzielonej nakrętki reakcyjnej

Dzielona nakrętka reakcyjna to całkowicie oddzielny komponent i jest montowana na śrubie po umieszczeniu napinacza.

1. Umieścić dzieloną nakrętkę reakcyjną na śrubie.

2. Nacisnąć przycisk zwalniania śruby, aby przejść do „otwartej” pozycji dzielonej nakrętki reakcyjnej. Dzielona nakrętka reakcyjna dzieli się na dwie części.

3. Umieścić dzieloną nakrętkę reakcyjną nad wysunięciem trzpienia.

4. Ścisnąć dwie części dzielonej nakrętki po umieszczeniu jej na górnej płaszczyźnie narzędzia do napinania. Gdy dwie połowy będą w pozycji zamkniętej, słyszalne będzie „kliknięcie”.

5. Używając klucza z przetyczką wsuniętego w szczelinę dzielonej nakrętki reakcyjnej, obrócić nakrętkę reakcyjną w dół aż w pełni wejdzie w stożkowe gniazdo napinacza.

6. Przed rozpoczęciem napinania upewnić się, że co najmniej trzy gwinty wystają nad dzieloną nakrętką reakcyjną, gdy dzielona nakrętka reakcyjna jest w pełni umieszczona w stożkowym gnieździe na górnej płaszczyźnie narzędzia do napinania.

   A: Co najmniej trzy gwinty powinny wystawać na górze dzielonej nakrętki reakcyjnej.

Nigdy nie ładować dzielonej nakrętki reakcyjnej, która nie znajduje się w pełni zamkniętej pozycji.

Nigdy nie ładować dzielonej nakrętki reakcyjnej, której gwint nie jest w pełni wkręcony na całej jego długości.

Podczas demontażu dokładnie powtórzyć procedurę montażu w odwrotnej kolejności.