# Uso da porca de reação bipartida

A porca de reação bipartida é um componente totalmente independente, sendo montada sobre o parafuso após o tensionador ter sido encaixado.

1. Posicione a porca de reação bipartida por sobre o parafuso.

2. Pressione o botão Liberar porca para encaixar a porca de reação bipartida na posição “aberta”. As duas metades da porca de reação bipartida irão se separar.

3. Posicione a porca de reação bipartida por sobre a projeção do parafuso.

4. Aperte as duas metades da porca bipartida, unindo-as, após colocá-las na superfície superior da ferramenta tensionadora. É possível ouvir um “clique” quando as duas metades se encaixam em sua posição fechada.

5. Usando uma alavanca de parafuso (“Tommy Bar”) encaixada em uma ranhura da porca de reação bipartida, gire a porca de reação para baixo até que ela se encaixe completamente na sede cônica do tensionador.

6. Antes do tensionamento iniciar, certifique-se de que pelo menos três roscas estejam se projetando acima da porca de reação bipartida quando a porca de reação bipartida estiver totalmente engatada na sede cônica na superfície superior da ferramenta de tensionamento.

   A: No mínimo três roscas devem se projetar da parte superior da porca de reação bipartida.

Nunca carregue uma porca de reação bipartida que ainda não tenha feito o “clique” ao entrar em sua posição totalmente fechada.

Nunca carregue uma porca de reação bipartida que não tenha sido totalmente engatada e rosqueada por completo em todo o seu comprimento.

Repita o procedimento de montagem inversa direto quando for desmontar.