# ボルトのセットアップ

海中のボルト接合部に均等に分散された荷重をかける場合、テンショナーとボルトの比率を 100% にすることが適切であると一般的に認められています。つまり、フランジの 8 本のボルトにテンショニングを行う場合、8 本のボルト テンショニングツールが必要となります。すべてのボルトに同時にテンショニングを行います。

8 つのボルトのあるフランジにおける正しいボルトのセットアップ。

例：

- 6 つのボルトのあるフランジには 6 個のボルト テンショニングツールが必要です。

- 8 つのボルトのあるフランジには 8 個のボルト テンショニングツールが必要です。

各ボルトがどのようにセットアップされていて、長く突き出ているスタッドが一つ置きのボルトにどのように取り付けられているかに注意してください。長く突き出ている側のスタッドは、ボルトテンショニングツールが取り付けられる側です。

この場合、4つの一つ置きの赤ボルトにはフランジの左側にテンショナーが取り付けられ、4つの一つ置きの緑のボルトにはフランジの右側にテンショナーが取り付けられます。

A | フランジの左側に4個のテンショニングツールが取り付けられています。 | B | フランジの右側に4個のテンショニングツールが取り付けられています。

## 技術仕様

特定のボルトテンショニングツールの技術仕様は、テンショナー本体に刻印されています。

## ボルトのセットアップ手順

1. フランジが完全にはめ込まれ、ボルトとナットが締まっていることを確認します。ボルト テンショニングツールの 50% を、フランジの片側で「長く突き出ている」ボルト延長部に取り付けます。

2. 取り付け後、リアクションナットから少なくともねじ山が3列分完全に見える状態で突き出ていることを確認します。

   A | 取り付け後、リアクションナットから少なくともねじ山が3列分完全に見える状態で突き出ている必要があります。

3. フランジが互いに完全に引き合っており、ボルトとナットが締まっていることを確認します。ボルト テンショニングツールの残りの 50% を、フランジのもう一方の側で「長く突き出ている」ボルト延長部に取り付けます。

4. 取り付け後、リアクションナットから少なくともねじ山が3列分完全に見える状態で突き出ていることを確認します。

   A | 取り付け後、リアクションナットから少なくともねじ山が3列分完全に見える状態で突き出ている必要があります。

5. テンショナーベースの円周に沿って調べ、テンショナーベースがテンショニング面に対して完全に密着していることを確認します。