# Bultkonfiguration

För att anbringa en jämnt fördelad last på ett bultat undervattensförband är det vedertaget att det krävs en sträckare/bult-kvot på 100 procent. Det vill säga att om det finns 8 bultar på flänsen att sträcka, så behövs 8 bultsträckarverktyg. Alla bultar sträcks samtidigt.

Korrekt bultkonfiguration för en fläns med 8 bultar.

Exempel:

- Fläns med 6 bultar kräver 6 sträckarverktyg.

- Fläns med 8 bultar kräver 8 sträckarverktyg.

Lägg märke till hur varje bult är anordnad med långt utskjutande bultskaft på varannan bult. Sidan med långt utskjutande bultskaft är sidan där bultsträckarverktyget anbringas.

I detta fall får de 4 röda bultarna sträckarna anbringade på vänster sida av flänsen, medan de 4 gröna bultarna får sträckarna anbringade på höger sida av flänsen.

A | 4 sträckarverktyg anbringas på vänster sida av flänsen. | B | 4 sträckarverktyg anbringas på höger sida av flänsen.

## Teknisk specifikation

De tekniska specifikationerna för just dina bultsträckarverktyg finns präglade på sträckarstommen.

## Procedur för bultkonfigurering

1. Kontrollera att flänsarna är i fullständigt ingrepp och att bultarna och muttrarna är åtdragna. Montera 50 procent av bultsträckarverktygen över de ”långa” bultutsprången på ena sidan av flänsen.

2. Kontrollera att minst tre gängor sticker ut ovanför mothållsmutterns övre yta efter monteringen.

   A | Minst tre hela gängor ska sticka ut från mothållsmuttern efter monteringen.

3. Kontrollera att flänsarna har dragits samman fullständigt mot varandra och att bultarna och muttrarna har dragits åt så att de är nedskruvade. Montera de övriga 50 procent av bultsträckarverktygen över de ”långa” bultutsprången på den andra sidan av flänsen.

4. Kontrollera att minst tre gängor sticker ut ovanför mothållsmutterns övre yta efter monteringen.

   A | Minst tre hela gängor ska sticka ut från mothållsmuttern efter monteringen.

5. Inspektera sträckarbasens omkrets för att säkerställa att den ligger an helt plant mot sträckningsytan.