# Montaż węża hydraulicznego

1. Używając węży łączących, połączyć każdy napinacz po jednej stronie kołnierza. Podłączyć dolny przewód hydrauliczny do niepodłączonego złącza męskiego. Upewnić się, że dostępne jest niepodłączone połączenie żeńskie po montażu węża.

   A | Dolny przewód do powierzchni i pompy napędzanej powietrzem | B | Typowy hydrauliczny wąż łączący

2. Połączyć każdy napinacz po drugiej stronie kołnierza. Upewnić się, że występuje niepodłączone złącze męskie i niepodłączone złącze żeńskie.

3. Połączyć dwie części kołnierza za pomocą dostarczonego krzyżującego się węża łączącego, krzyżujący się wąż łączący wygląda identycznie jak wąż łączący, ale jest dłuższy. Podłączyć krzyżujący się wąż łączący ze złącza żeńskiego na jednej stronie kołnierza do wolnego złącza męskiego na drugiej stronie kołnierza.

   A | Kołnierz strona 1 | B | Kołnierz strona 2
   C | Krzyżujący się wąż łączący

Jeśli system węża hydraulicznego jest prawidłowo zamontowany, na drugiej stronie kołnierza dostępne będzie pojedyncze niepodłączone połączenie ŻEŃSKIE. Jest to prawidłowe i bezpieczne. BEZPIECZNE jest utrzymywanie zwiększonego ciśnienia w niepodłączonym złączu żeńskim. Jednak NIEBEZPIECZNE jest posiadanie niepodłączonego złącza męskiego. W przypadku pozostawienia niepodłączonego połączenia męskiego należy sprawdzić zespół hydraulicznych węży łączących i usunąć błąd.