# Installationsvorbereitungen

Bevor die Hydraulikpumpe an ein Schraubenspanngerät angeschlossen wird, stellen Sie sicher, dass:

- Der Betriebsdruck der Hydraulikpumpe mit dem des betriebenen Geräts kompatibel ist.

- Die Kapazität des Pumpspeichers ausreichend ist, um das Gerät im gesamten Anwendungsbereich zu betreiben.

- Die Hydrauliköl-Spezifikationen, die für die Pumpe und das Gerät verwendet werden, kompatibel sind.

- Die technischen Spezifikationen des Spanngeräts bekannt sind.

Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Länge des Bolzens oberhalb der Sechskant- oder Rundmutter herausragt.