# Postup uvolnění předepnutí

Při uvolňování předepnutí nejsou obvykle k dispozici konkrétní tlaky nástroje, protože není vždy možné vypočítat tlak, při kterém se přírubová matice uvolní. Pokud jsou k dispozici původní tlaky předepnutí přírubových šroubů, je tlak při uvolňování předepnutí obvykle nepatrně vyšší než původní tlak předepnutí (nikoli však vždy).

Maximální tlak, který lze vyvinout, byl vypočten tak, aby buď nebylo překročeno 95 % meze prokluzu materiálu šroubu, nebo aby nebyl překročen maximální tlak nástroje – podle toho, která hodnota je nižší. Čerpadlo musí být předem nastaveno tak, aby toho bylo dosaženo.

1. Nasaďte nástroje pro předpínání na šrouby. Je-li reakční matice zcela zašroubovaná a usazená na pístu, vyšroubujte reakční matici o jeden a půl otáčky. Tím zabráníte tomu, aby se reakční matice při uvolnění předepnutí šroubu zablokovala na pístu.

2. Vsuňte násadu pro otáčení nástrčného klíče skrz přístupové okénko předpínače a do otvoru v šestihranné matici příruby. Aplikujte hydraulický tlak do systému, dokud nebude možné otáčet maticí příruby, přičemž dbejte na to, aby píst nepřekročil maximální zdvih nebo tlak v systému nepřekročil maximální povolený tlak.

3. Každou přírubovou matici otočte o jednu celou otáčku směrem zpět.

4. Uvolněte tlak ze systému a zkontrolujte, zda se přírubové matice stále volně otáčejí.

5. Demontujte předpínače šroubů.