# Preservação e Armazenamento

- Os tensionadores subaquáticos são fabricados com aço inoxidável com um acabamento adicional de níquel por eletrodeposição. Eles são resistentes à corrosão e ao desgaste e sob condições adequadas não sofrerão oxidação.

- Quaisquer ferramentas que estejam expostas a água salgada deverão ser lavadas com água doce e secas antes do armazenamento.

- Ferramentas expostas a água durante o uso (chuva ou semelhante) deverão ser completamente secas antes do armazenamento. Depois de embaladas, todas as superfícies acessíveis das ferramentas deverão ser pulverizadas com óleo antioxidante sem secagem (por exemplo, Shell Ensis Fluid ou Castrol Rustillo DW300X). A finalidade é garantir que as ferramentas permaneçam livres de oxidação ao longo de sua vida útil.

- Durante o armazenamento, recomenda-se que todas as conexões hidráulicas tenham os seus tampões de proteção corretamente encaixados para evitar a entrada de corpos estranhos nas conexões e que elas fiquem sujas.

- Os engradados das embalagens fornecidos como padrão não são estanques a água e deverão ser cobertos (sob uma lona impermeável ou lona plástica, por exemplo) se usadas para um tempo de armazenamento prolongado. Os engradados protegerão contra respingos acidentais, mas não são projetados para condições permanentes de umidade.

- Embale as ferramentas no engradado com material de embalagem adequado para evitar que as ferramentas deslizem.