# Установка гидравлического шланга

1. С помощью соединительных шлангов подключите друг к другу все инструменты для натяжения на одной стороне фланца. Подключите гидравлическую линию дальше к неподключенному штыревому разъему. Убедитесь, что после сборки шланга доступно неподключенное гнездовое соединение.

   A | Проведите шланг на поверхность к пневматическому насосу | B | Типичный шланг гидравлического соединения

2. Подключите друг к другу все инструменты для натяжения на другой стороне фланца. Убедитесь, что доступны неподключенный штыревой разъем и неподключенное гнездовое соединение.

3. Соедините две стороны фланца вместе с помощью поставляемого вместе с оборудованием переходного шланга. Переходной шланг такой же, как соединительные шланги, но длиннее их. Подключите переходной шланг от гнездового соединения на первой стороне фланца к свободному штыревому разъему на второй стороне фланца.

   A | Сторона фланца 1 | B | Сторона фланца 2
   C | Переходной шланг

Если система гидравлических шлангов установлена правильно, на стороне фланца 2 останется одно неподключенное ГНЕЗДОВОЕ соединение. Это правильно и безопасно. Подавать давление на неподключенное гнездовое соединение является БЕЗОПАСНЫМ. Но НЕБЕЗОПАСНО оставлять неподключенным штыревой разъем. Если штыревой разъем остался неподключенным, проверьте сборку гидравлических шлангов и исправьте ошибку.