# Использование разрезной соединительной гайки

Разрезная соединительная гайка является отдельным компонентом и устанавливается на болт после установки натяжителя.

1. Поместите разрезную соединительную гайку над болтом.

2. Нажмите на кнопку отпускания гайки, чтобы раскрыть разрезную соединительную гайку в «открытое» положение. Две половинки разрезной соединительной гайки раздвинутся.

3. Поместите разрезную соединительную гайку на выступающую шпильку.

4. Поместите половинки гайки на лицевую сторону инструмента для натяжения и сожмите их вместе. Две половинки гайки соединятся вместе, и раздастся «щелчок».

5. С помощью рукоятки торцевого ключа, вставленного в паз разрезной соединительной гайки, вращайте гайку вниз пока она не войдет полностью в коническое седло инструмента для натяжения.

6. Перед началом натяжения убедитесь, что когда разрезная соединительная гайка полностью вошла в коническое седло на лицевой стороне инструмента для натяжения, из нее выступают как минимум три резьбы.

   A: Из верхней стороны разрезной соединительной гайки должны выступать как минимум три резьбы.

Никогда не загружайте разрезную соединительную гайку, которая не полностью закрылась со «щелчком».

Никогда не загружайте разрезную соединительную гайку, которая не полностью вошла в зацепление с резьбой по всей своей длине.

Разборка выполняется в порядке, обратном сборке.