# 텐셔너 유지보수

작업을 하거나 근처에 있을 경우, 공구의 수리나 유지보수 시 혹은 공구의 부속품 교체 시에는, 항상 내충격 눈 및 안면 보호 장비를 착용해야 합니다.

호스, 피팅 또는 부속품을 분리 또는 연결하거나 공구를 조절 또는 분해하기 전에 전원 공급 장치를 분리하고 유압 시스템의 가압을 해제해 주세요.

- 텐셔너 공구의 조립 및 유지보수 시 나사산에 녹이 생기지 않도록 나사산이 있는 구성부품을 윤활하고 Copaslip 또는 Molyslip과 같은 고착 방지 제품을 얇게 코팅하여 보호하여, 나사산이 있는 구성 부품이 사용 중에 함께 고착되지 않도록 조치해야 합니다.

- 장착하기 전에 씰, 베어링 스트립 및 와이퍼 씰의 앞쪽 가장자리가 Rocal Aqua-Sil과 같은 적합한 가벼운 그리스로 윤활 처리되어 있어야 합니다. 이는 조립에 도움이 됩니다.

- 이 공구는 12개월에 한 번씩 완전히 개조해야 합니다.

- 부식의 징후가 있는지 검사했습니다. 부식 흔적이 있는 공구는 고객 센터로 반품해주세요.

- 매 번 사용 후: 피팅 또는 어댑터 부분에서 오일이 누출되었는지 점검하세요. 오일 누출이 발생하는 모든 어댑터 또는 피팅은 25Nm로 조여야 합니다. 조임 작업을 시행한 후에도 계속 누출이 발생하는 어댑터 또는 피팅은 교체해야 합니다.

- 공구를 사용하기 전에 인양 고리와 스트랩을 점검해야 합니다. 균열 또는 눈에 보이는 손상 부위가 있는지 점검해주세요. 손상된 인양 스트랩이나 아이볼트를 발견하였다면 사용하지 않아야 합니다.

- 공구를 떨어뜨리거나 다른 물체에 부딪히지 마세요. 공구를 떨어뜨리면 공구의 씰링 표면이 손상되어 사용 중 공구 고장이 발생할 수 있습니다.

- 공구 코팅에 균열이나 박리 흔적이 있는지 정기적으로 검사하고 점검해주세요. 박리 또는 균열의 흔적이 있는 공구는 고객 센터로 반송하시는 것을 권장합니다.

- 공구를 사용 적합성에 대해 의심이 들 경우 언제든지 아트라스 콥코 고객 센터에 문의해주세요.