# Raccordement du flexible hydraulique

1. À l'aide de flexibles de liaison, reliez chacun des tendeurs d'un côté de la bride. Raccordez la ligne de descente hydraulique à un connecteur mâle non raccordé. Assurez-vous qu'il y a un raccord femelle non raccordé disponible après l'assemblage du flexible.

   A | Flexible de descente vers la surface et la pompe pneumatique | B | Flexible de liaison hydraulique type

2. Interconnectez chacun des tendeurs de l'autre côté de la bride. Assurez-vous qu'il y a un connecteur mâle non raccordé et un connecteur femelle non raccordé disponibles.

3. Raccordez les deux côtés de la bride avec le flexible de liaison transversal fourni. Le flexible de liaison transversal est identique aux flexibles de liaison mais il est plus long. Raccordez le flexible de liaison transversal du raccord femelle du premier côté de la bride au raccord mâle libre du deuxième côté de la bride.

   A | Côté 1 de la bride | B | Côté 2 de la bride
   C | Flexible de liaison transversal

Si le système de flexible hydraulique est monté correctement, il y aura un seul raccord FEMELLE non raccordé du côté 2 de la bride. Ceci est correct et sans danger. Il n'est pas dangereux de mettre sous pression un raccord femelle non raccordé. Il est toutefois DANGEREUX d'avoir un connecteur mâle non connecté. Si vous vous retrouvez avec un raccord mâle non raccordé, vérifiez l'assemblage du flexible de liaison hydraulique et corrigez l'erreur.