# Postup napínania skrutiek

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vysokotlakových kvapalín

Nikdy sa nedotýkajte, nepribližujte ani iným spôsobom neprichádzajte do kontaktu s hydraulickou tlakovou netesnosťou. Keď je hydraulický okruh pod tlakom, hydraulická kvapalina môže vystreknúť vysokou rýchlosťou. Unikajúca kvapalina pod tlakom môže preniknúť pokožkou a spôsobiť vážne zranenie. Ak dôjde k úrazu, okamžite kontaktujte najbližšie zdravotné stredisko! Akákoľvek kvapalina vstreknutá do pokožky sa musí chirurgicky odstrániť do niekoľkých hodín, inak môže mať za následok gangrénu.

- Pred odpojením hydraulického alebo iného vedenia vždy znížte tlak. Pred vyvinutím tlaku utiahnite všetky spoje.

- Pri kontrole netesností vždy noste ochranu zraku schválenú z hľadiska bezpečnosti. Na kontrolu netesností v hydraulickom okruhu nepoužívajte ruky.

- Počas uťahovania vždy udržiavajte dostatočnú vzdialenosť od netesných prvkov.

- Vždy používajte chrániče očí a tváre odolné proti nárazom, keď vykonávate obsluhu, opravu alebo údržbu jednotky, resp. keď sa zdržiavate v jej blízkosti.

- Uistite sa, či všetci v pracovnom priestore majú nasadené nárazuvzdorné chrániče očí a tváre.

- I malé odskakujúce častice môžu zraniť oči a spôsobiť stratu zraku.

VAROVANIE

Riziko vážneho zranenia

Pri obsluhe jednotky vždy používajte osobné ochranné prostriedky. Nižšie sú uvedené možné nebezpečné situácie:

- nárazy a údery do hlavy,

- poranenia nôh,

- vystavenie vysokým hladinám hluku,

- teplo, rozstreknuté kvapaliny, nárazy, rezy, vzduch znečistený škodlivým prachom, výpary, hmly, rozstreky a pary.

Pokiaľ sa im nezabráni, vyššie uvedené nebezpečné situácie môžu mať za následok vážne fyzické zranenie alebo smrť.

- Na pracovisku vždy používajte primerané osobné ochranné prostriedky.

VAROVANIE

Riziko vážneho zranenia

Pri práci s vysokotlakovým zariadením si vždy chráňte tvár. Vysokotlakové zariadenie môže spôsobiť vážne fyzické zranenie.

- Vždy noste ochranné okuliare a/alebo ochranný štít.

- Sledujte zariadenie pod tlakom a všímajte si ukazovateľ tlaku, pretože tlak sa môže v prípade nízkoobjemových okruhov zvýšiť veľmi rýchlo.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo projektilov

Nikdy netlakujte nepripojenú zástrčkovú spojku. Zástrčkové spojky nie sú dimenzované na to, aby v nepripojenom režime odolali vysokému tlaku. Natlakovanie nepripojenej zástrčkovej spojky môže viesť k vážnemu fyzickému zraneniu alebo smrti.

- Ak zostanete s nepripojeným zástrčkovým spojením, skontrolujte zostavu hydraulickej hadice a opravte chybu.

## Pred natlakovaním systému

- Prečítajte si bezpečnostné pokyny priložené k výrobku tak, aby ste im porozumeli.

- Uistite sa, že ste si vedomí správnej obsluhy hydraulického čerpadla.

- Uistite sa, že ste si vedomí maximálneho pracovného tlaku napínača.

- Uistite sa, že ste si vedomí maximálneho pohybu piestu napínača (pozri údaj vyrazený na silomeroch napínača).

- Uistite sa, že ste si vedomí požadovaného maximálneho pracovného tlaku, ktorý sa musí vyvinúť na napínač.

Pred použitím treba skontrolovať závesné oká a popruhy na nástrojoch. Hľadajte trhliny alebo iné viditeľné poškodenie. Nepoužívajte zdvíhacie popruhy ani skrutky s okom, na ktorých zistíte poškodenie.

## Pripravené na napínanie

Na nasledujúcich obrázkoch boli kvôli prehľadnosti hydraulické spojovacie hadice odstránené.

1. Zatvorte uzavierací ventil na čerpadle, potom natlakujte systém na požadovanú hodnotu. Počas celého procesu nepretržite sledujte tlak. Po dosiahnutí cieľového tlaku zastavte čerpadlo (Držte tlak). V tomto štádiu sa skrutka spočiatku zaťaží takou záťažou, ktorú drží napínač. Piest napínača sa vysunie a matica príruby vystúpi z povrchu príruby.

2. Neprekračujte maximálny zdvih piestu napínača (po priblížení sa k maximálnemu zdvihu piestu sa objaví červená páska).

3. Skontrolujte tlakomer čerpadla, či je tlak udržiavaný pevne. Keď je tlak stabilný, priblížte sa k napínaču a otáčajte maticu pomocou tyče na otáčanie (cez prístupové okienka napínača), ustúpte smerom k čelnej ploche spoja. Osaďte maticu pevne oproti spoju pomocou kladivka a tyče na otáčanie. Ak matica nie je osadená pevne, dokončenie postupu napínania bude trvať oveľa dlhšie. Nie je dôležité, v akom poradí sa budú matice uťahovať, ale aby sa na žiadnu nezabudlo. Odporúča sa ich postupné uťahovanie.

4. Teraz zopakujte postup napínania z kroku 1. Prvé natlakovanie sa použilo na ‘uloženie’ skrutiek a matíc príruby. To je užitočné na maximalizáciu množstva zadrženého zaťaženia skrutky. Tretíkrát zopakujte krok 1.

5. Znížte tlak na hydraulickom čerpadle a po návrate oleja odpojte všetky hydraulické spojovacie hadice, krížovú spojovaciu hadicu a spätné vedenie. Uvoľnite delenú reakčnú maticu a odstráňte všetky nástroje na napínanie skrutiek.

6. Keď je napínacie zariadenie nasadené navrchu, zatvorte všetky piesty, pripravené na ďalšie použitie.