# Preservación y almacenamiento

- Los dispositivo de apriete subacuáticos están fabricados con acero inoxidable con un acabado de niquelado electrolítico. Son resistentes a la corrosión y al desgaste y bajo las condiciones adecuadas no se oxidarán.

- Cualquier herramienta expuesta al agua salda se debe enjuagar con agua dulce y secar antes del almacenamiento.

- Las herramientas que se han expuesto al agua durante el uso (lluvia o similar) se deben secar a conciencia antes del almacenamiento. Una vez embaladas, todas las superficies accesibles de las herramientas se deben rociar con un aceite antioxidante no secante (por ejemplo, Shell Ensis Fluid o Castrol Rustilo DW300X). El objetivo es garantizar que las herramientas no se oxidan durante su vida útil.

- Durante el almacenamiento, recomendamos que todos los racores hidráulicos tengan sus tapones antióxido correctamente colocados para evitar que cualquier cuerpo extraño penetre en ellos en los anule.

- Las cajas de embalaje facilitadas como estándar no son herméticas y se deben cubrir (bajo una lona impermeable o paneles de plástico, por ejemplo) si se utilizan para un almacenamiento prolongado. Las cajas de embalaje protegerán contra salpicaduras ocasionales, pero no están diseñadas para condiciones húmedas constantes.

- Embale las herramientas en la caja con un material de embalaje adecuado para evitar que las herramientas puedan moverse.