# Maintenance du tendeur

Porter toujours une protection des yeux et du visage résistante aux chocs pour travailler avec l’outil ou à proximité, pour les réparations ou l’entretien de l’outil ou pour changer des accessoires.

Débrancher l’alimentation électrique et dépressuriser le système hydraulique avant de débrancher ou de brancher des tuyaux souples, raccords ou accessoires ou de régler ou démonter l’outil.

- Pendant l'assemblage et l'entretien des outils de serrage au tendeur, les composants filetés doivent être lubrifiés et protégés par une fine couche de composé anti-corrosion tel que Copaslip ou Molyslip afin d'empêcher la formation de rouille sur les filetages des vis et de plus empêcher les éléments filetés de se gripper ensemble pendant l'utilisation.

- Avant l'installation, les joints, les bandes de coussinet et les joints racleurs doivent voir leurs bords d'attaque lubrifiés avec une graisse légère appropriée, telle que Rocol Aqua-Sil. Cela facilitera l'assemblage.

- L'outil doit être entièrement reconditionné une fois tous les 12 mois.

- Inspecté pour détecter tout signe de corrosion. Les outils qui présentent des signes de corrosion doivent être renvoyés au Centre Client.

- Après chaque utilisation : vérifiez qu'il n'y a pas de suintement d'huile au niveau du raccord ou des pièces de l'adaptateur. Tout adaptateur ou raccord qui fuit doit être serré à 25 Nm. Tout adaptateur ou raccord qui continue à fuir après avoir été serré doit être remplacé.

- Les anneaux de levage et les élingues des outils doivent être vérifiés avant leur utilisation. Vérifiez l'absence de fissures ou de tout autre dégât visible. Les élingues ou les boulons à œil endommagés ne doivent pas être utilisés.

- L'outil ne doit pas tomber ou être heurté par d'autres objets, car cela pourrait causer des dégâts aux surfaces d'étanchéité de l'outil, ce qui pourrait entraîner une défaillance de l'outil pendant son utilisation.

- Le revêtement de l'outil doit être régulièrement inspecté et vérifié pour détecter toute trace de fissure ou d'écaillage. Il est recommandé que les outils qui présentent des signes de fissures ou d'écaillage doivent être renvoyés au Centre Client.

- Au moindre doute sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter le centre d'assistance clientèle d'Atlas Copco pour obtenir des conseils.