# Préparatifs de mise en place

Avant de raccorder la pompe hydraulique à tout appareil de serrage au tendeur, assurez-vous que :

- La pression de service de la pompe hydraulique et de l'appareil à utiliser est compatible.

- La capacité du réservoir de la pompe est suffisante pour faire fonctionner l'appareil sur la totalité de son champ d'action.

- Les caractéristiques de l'huile hydraulique utilisée dans la pompe et l'appareil sont compatibles.

- Les caractéristiques techniques de l'outil de serrage au tendeur sont connues.

Veillez à ce qu'un nombre suffisant de goujons dépasse l'écrou de raccord hexagonal ou rond.