# Operazioni preliminari per la configurazione

Prima di collegare la pompa idraulica a qualsiasi apparecchiatura per il tensionamento dei bulloni, verificare che:

- La pressione di esercizio della pompa idraulica e l'attrezzatura da utilizzare siano compatibili.

- La capacità della pompa del serbatoio sia adeguata al funzionamento dell'apparecchiatura per tutta la portata.

- Le specifiche dell'olio idraulico utilizzato nella pompa e nell'apparecchiatura siano compatibili.

- Le specifiche tecniche dell'utensile di tensionamento siano note.

Verificare la presenza di una quantità sufficiente di perni sopra il dado esagonale o rotondo.