# Verwendung der geteilten Kontermutter

Die geteilte Kontermutter ist eine vollständig separate Komponente und wird an der Schraube montiert, nachdem der Spanner angebracht wurde.

1. Positionieren Sie die geteilte Kontermutter über der Schraube.

2. Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Mutter, sodass die Kontermutter in die „offene“ Position schnappt. Die beiden Hälften der geteilten Kontermutter springen auseinander.

3. Positionieren Sie die geteilte Kontermutter über dem Schraubenüberstand.

4. Drücken Sie die beiden Hälften der Kontermutter zusammen, nachdem diese auf der Oberfläche des Spannwerkzeugs positioniert wurden. Es ist ein „Klick“ zu hören, wenn die beiden Hälfte in ihrer geschlossenen Position einrasten.

5. Drehen Sie die Kontermutter mithilfe einer Knebelstange, die in den Schlitz an der Kontermutter eingeführt wird, nach unten, bis sie vollständig am Sitzkonus des Spanners anliegt.

6. Stellen Sie vor dem Beginn des Spannvorgangs sicher, dass mindestens drei Gewinde oberhalb der geteilten Kontermutter hervorstehen, wenn die geteilte Kontermutter vollständig im Sitzkonus an der Oberseite des Spannwerkzeugs anliegt.

   A: Es sollten mindestens drei Gewinde aus der Oberseite der geteilten Kontermutter herausragen.

Belasten Sie niemals eine geteilte Kontermutter, die nicht mit einem „Klick“ in ihre vollständig geschlossene Position eingerastet ist.

Belasten Sie niemals eine geteilte Kontermutter, die nicht über die gesamte Länge vollständig am Gewinde anliegt.

Befolgen Sie den Montagevorgang zur Demontage in umgekehrter Reihenfolge.