# 디-텐셔닝 작업(장력 해제 작업) 절차

장력 해제 작업 시(디-텐셔닝 작업 시) 플랜지 너트가 움직여 분리될 수 있는 압력을 계산할 수 없는 경우가 있으므로 특정 공구 압력을 일반적으로 사용할 수 없습니다. 가이드로서 원래의 플랜지 볼트 조임 압력을 사용할 수 있는 경우, 일반적으로 장력 해제 압력(디-텐셔닝 압력)은 원래의 텐셔닝 작업 압력보다 약간 높습니다. (항상 그렇지는 않음).

적용할 수 있는 최대 압력은 볼트 재질 항복점의 95%를 초과하지 않거나 최대 공구 압력을 초과하지 않도록 계산되었습니다. 이 압력에 도달하려면 펌프를 반드시 미리 설정해야 합니다.

1. 텐셔닝 공구를 볼트에 맞추어 적용하세요. 반응 너트를 완전히 아래로 돌려 피스톤에 안착한 상태에서 반응 너트를 한 바퀴 반 정도 풀어 나사산을 따라 위로 올라가게 하세요. 이렇게 하면 볼트 장력(텐션)이 해제될 때 반응 너트가 피스톤 위에 고착되지 않습니다.

2. 토미 바를 텐셔너 액세스 윈도우를 통해 플랜지 육각형 너트의 구멍에 삽입하세요. 플랜지 너트가 회전할 때까지 시스템에 유압을 가하여 피스톤이 최대 스트로크를 초과하지 않도록 하거나, 시스템 압력이 허용되는 최대 압력을 초과하지 않도록 해 주세요.

3. 각 플랜지 너트를 한 바퀴 완전히 돌려주세요.

4. 시스템을 감압하고 플랜지 너트가 여전히 자유롭게 회전하는지 확인하세요.

5. 볼트 텐셔너를 탈거하세요.