# Preparativos de la configuración

Antes de conectar la bomba hidráulica a cualquier equipo de apriete de pernos, asegúrese de que:

- La presión de trabajo de la bomba hidráulica y del equipo que se va a manipular sean compatibles.

- La capacidad de la bomba de depósito es la adecuada para operar el equipo dentro de su rango.

- La especificación de aceite hidráulico utilizado dentro de la bomba y el equipo son compatibles.

- Se conocen las especificaciones técnicas de la herramienta de apriete.

Asegúrese que sobresale una parte suficiente del espárrago por encima de la tuerca hexagonal o de junta redonda.