# Racor de manguera hidráulica

1. Mediante mangueras conectoras, conecte cada uno de los tensores a un lado de la brida. Conecte la línea descendiente hidráulica a un conector macho no conectado. Asegúrese de que hay una conexión hembra no conectada disponible tras montar la manguera.

   A | Manguera descendente a la superficie y la bomba neumática | B | Mangueras conectoras hidráulicas habituales

2. Interconecte cada uno de los tensores en el otro lado de la brida. Asegúrese de que hay un conector macho no conectado y un conector hembra no conectado disponibles.

3. Conecte entre sí los dos lados de la brida con la manguera conectora cruzada suministrada, la manguera conectora cruzada es idéntica a las mangueras conectoras pero es más larga. Conecte la manguera conectora cruzada desde la conexión hembra en el primer lado de la brida con el conector macho libre en el segundo lado de la brida.

   A | Lado 1 de la brida | B | Lado 2 de la brida
   C | Manguera conectora cruzada

Si el sistema de manguera hidráulica se instala correctamente, habrá una conexión HEMBRA no conectada individual en el lado 2 de la brida. Esto es correcto y seguro. ES SEGURO presurizar una conexión hembra no conectada. Sin embargo, NO ES SEGURO tener un conector macho no conectado. Si queda con una conexión macho no conectada, compruebe el montaje de la manguera conectora hidráulica y corrija el error.