# Ustawienie śruby

Aby zastosować równomiernie rozłożone obciążenie na podwodne połączenie śrubowe, przyjmuje się, że wymagane jest 100% napinacza do współczynnika śruby. Tj. jeśli 8 śrub znajduje się na kołnierzu do napięcia, wymaganych jest 8 narzędzi do napinania śrub. Wszystkie śruby są napinane w tym samym czasie.

Prawidłowe ustawienie śruby w przypadku kołnierza z 8 śrubami.

Przykłady:

- Kołnierz z 6 śrubami wymaga 6 narzędzi do napinania śrub

- Kołnierz z 8 śrubami wymaga 8 narzędzi do napinania śrub

Zwrócić uwagę na to, w jaki sposób każda śruba jest ustawiona z występem długiego kołka na każdej alternatywnej śrubie. Stroną występu długiego kołka jest strona, po której zakładane jest narzędzie do napinania śruby.

W tym przypadku 4 alternatywne czerwone śruby mają zamontowane napinacze po lewej stronie kołnierza, a 4 alternatywne zielone śruby mają zamontowane napinacze po prawej strony kołnierza.

A | 4 narzędzia do napinania śruby zamontowane po lewej stronie kołnierza. | B | 4 narzędzia do napinania śruby zamontowane po prawej stronie kołnierza.

## Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna danych narzędzi do napinania śruby jest wybita na korpusie napinacza.

## Procedura ustawienia śruby

1. Upewnić się, że kołnierze są prawidłowo zamontowane oraz że śruby i nakrętki są dokręcone. Zamontować 50% narzędzi do napinania śruby na „długim” przedłużeniu śruby po jednej stronie kołnierza.

2. Upewnić się, że po montażu co najmniej trzy gwinty wystają ponad górną płaszczyznę nakrętki reakcyjnej po montażu.

   A | Co najmniej trzy pełne gwinty powinny wystawać z nakrętki reakcyjnej po montażu.

3. Upewnić się, że kołnierze są prawidłowo ściągnięte oraz że śruby i nakrętki są dokręcone. Zamontować pozostałe 50% narzędzi do napinania śruby na „długim” przedłużeniu śruby po drugiej stronie kołnierza.

4. Upewnić się, że po montażu co najmniej trzy gwinty wystają ponad górną płaszczyznę nakrętki reakcyjnej po montażu.

   A | Co najmniej trzy pełne gwinty powinny wystawać z nakrętki reakcyjnej po montażu.

5. Sprawdzić obwód podstawy napinacza, aby zapewnić, że w pełni płasko przylega do powierzchni napinania.