# Användning av delad mothållsmutter

Den delade mothållsmuttern är en helt separat komponent och monteras på bulten efter att sträckaren har anbringats.

1. Placera den delade mothållsmuttern över bulten.

2. Tryck in mutterfrigöringsknappen för att försätta den delade mothållsmuttern i öppet läge. Den delade mothållsmutterns två halvor sprätter då isär.

3. Placera den delade mothållsmuttern över det utskjutande bultskaftet.

4. Pressa samman den delade mothållsmutterns båda halvor efter att du placerat dem på sträckarverktygets övre yta. Det hörs ett ”klick” när de båda halvorna snäpps fast i sitt stängda läge.

5. För in ett skruvhandtag i den delade mothållsmutterns springa och rotera mothållsmuttern nedåt tills den är i fullständigt ingrepp med sträckarens konformiga säte.

6. Innan du börjar sträcka ska du se till att minst tre gängor sticker ut ovanför den delade mothållsmuttern när den delade mothållsmuttern är i fullständigt ingrepp med det konformiga sätet i sträckverktygets övre yta.

   A: Minst tre gängor ska sticka ut från den delade mothållsmutterns övre yta.

Belasta aldrig en delad mothållsmutter som inte har ”klickats” fast i sitt helt stängda läge.

Belasta aldrig en delad mothållsmutter som inte är i fullständigt gängingrepp utmed hela sin längd.

Utför monteringsproceduren i omvänd ordning för att demontera.