# 保存と保管

- 海中テンショナーはステンレススチール製で、電解ニッケル仕上げが追加で施されています。耐腐食性と耐摩耗性があり、適切な条件下では錆びません。

- 塩水にさらされた工具は、保管前に真水ですすぎ、乾燥させてください。

- 使用中に（雨などの）水にさらされた工具は、保管前に完全に乾燥させてください。梱包が完了したら、工具の手の届くすべての表面に、非乾燥型の適切な防錆油 (Shell Ensis Fluid や Castrol Rustillo DW300X など) をスプレーする必要があります。これは、工具が耐用年数にわたって錆びないようにするためです。

- 保管中は、異物が継手に入り込んで汚れることがないように、すべての接続されている油圧継手にダストキャップを正しく取り付けることをお勧めします。

- 標準で提供されている木箱は防水仕様ではないため、長期保管する場合は (防水シートやプラスチックシートなどで) 覆ってください。梱包木箱は偶発的な水しぶきを防ぎますが、常に濡れる状態には対応していません。

- ツールが箱の中で滑らないように、適切な梱包材を使用してツールを木箱に梱包します。