# Připojení hydraulické hadice

1. Pomocí spojovacích hadic propojte všechny předpínače na jedné straně příruby. Připojte hydraulickou přípojku k nezapojenému konektoru s vnějším závitem. Ujistěte se, že po montáži hadic je k dispozici nezapojená přípojka s vnitřním závitem.

   A | Přípojka hadice k povrchu a vzduchem poháněnému čerpadlu | B | Typická hydraulická propojovací hadice

2. Propojte všechny předpínače na druhé straně příruby. Ujistěte se, že je k dispozici nezapojený konektor s vnějším závitem a nezapojená přípojka s vnitřním závitem.

3. Spojte obě strany příruby dohromady pomocí dodané hadice pro křížové propojení, hadice pro křížové propojení je totožná s propojovacími hadicemi, ale je delší. Připojte hadici pro křížové propojení od přípojky s vnitřním závitem na první straně příruby k volnému konektoru s vnějším závitem na druhé straně příruby.

   A | Strana příruby 1 | B | Strana příruby 2
   C | Hadice pro křížové propojení

Pokud je hydraulický hadicový systém správně namontován, je na straně příruby 2 jediná nepřipojená přípojka S VNITŘNÍM ZÁVITEM. To je správné a bezpečné. Je BEZPEČNÉ vyvíjet tlak na nepřipojenou přípojku s vnitřním závitem. Je však NEBEZPEČNÉ ponechat nepřipojený konektor s vnějším závitem. Pokud vám zůstane nepřipojený konektor s vnějším závitem, zkontrolujte sestavu hadice pro hydraulické propojení a opravte chybu.