# 螺栓安装

为了向海底螺栓接头施加均匀分布的载荷，要求拉伸器与螺栓之比达到 100%。例如，如果法兰上有 8 个螺栓需要拉伸，则需要 8 个螺栓拉伸工具。所有螺栓同时被拉伸。

8 螺栓法兰的正确螺栓安装。

例如：

- 6 螺栓法兰需要 6 个螺栓拉伸工具。

- 8 螺栓法兰需要 8 个螺栓拉伸工具。

注意每个螺栓应如何设置才能确保每隔一个螺栓有较长的螺柱伸出量。较长的螺柱伸出侧是安装螺栓拉伸工具的一侧。

在这种情况下，4 个备用红色螺栓将有拉伸器安装在法兰的左侧，4 个备用绿色螺栓将有拉伸器安装在法兰的右侧。

A | 4 个拉伸工具安装在法兰左侧。 | B | 4 个拉伸工具安装在法兰右侧。

## 技术规格

您的特定螺栓拉伸工具的技术规格硬冲压在拉伸器主体上。

## 螺栓安装程序

1. 确保法兰完全啮合，且螺栓和螺母已拧紧。将螺栓拉伸工具的一半装配在法兰一侧的"长"螺栓伸出部分上方。

2. 确保在安装后至少有三圈螺纹伸出反作用螺母的顶面。

   A | 安装后，至少有三条完整的螺纹伸出反作用螺母。

3. 确保法兰完全拉在一起，且螺栓和螺母已拧紧。将螺栓拉伸工具的另一半装配在法兰另一侧的"长"螺栓伸出部分上方。

4. 确保在安装后至少有三圈螺纹伸出反作用螺母的顶面。

   A | 安装后，至少有三条完整的螺纹伸出反作用螺母。

5. 检查拉伸器底座的圆周，确保其完全平放在拉伸表面上。