# Postup předpínání šroubů

VÝSTRAHA

Nebezpečí vysokotlakých kapalin

Nikdy se nedotýkejte míst úniku hydraulického tlaku, ani s nimi jiným způsobem nemanipulujte. Když je hydraulický okruh natlakovaný, může hydraulická kapalina unikat vysokou rychlostí. Unikající kapalina pod tlakem může proniknout skrze pokožku a způsobit vážná zranění. V případě nehody okamžitě kontaktujte nejbližší zdravotnickou službu! Kapalina, která je vstříknuta do pokožky, musí být během několika hodin chirurgicky odstraněna, jinak může dojít ke vzniku gangrény.

- Vždy před odpojením hydraulických nebo jiných vedení uvolněte tlak. Před použitím tlaku utáhněte všechna spojení.

- Při kontrole netěsností na sobě vždy mějte bezpečnostní brýle. Kontrolu netěsností v hydraulickém okruhu neprovádějte rukama.

- Během procesu utahování se vždy držte v bezpečné vzdálenosti od netěsnících prvků.

- Vždy používejte nárazuvzdorné ochranné brýle a obličejový kryt při práci s nástrojem a jeho opravě a údržbě.

- Zajistěte, aby i všichni ostatní v pracovním prostoru měli nárazuvzdorné brýle a obličejové kryty.

- I malé odlétávající předměty mohou způsobit poranění očí a následnou slepotu.

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Při obsluze přístroje vždy používejte osobní ochranné pomůcky. Níže jsou uvedeny možné nebezpečné situace:

- Náraz do hlavy

- Poranění nohou

- Vystavení vysokým hladinám hluku

- Teplo, stříkající kapaliny, nárazy, pořezání, vzduch kontaminovaný škodlivým prachem, výpary, mlhy, spreje a páry.

Pokud se výše uvedeným, nebezpečným situacím nevyhnete, mohou vést k vážnému poranění nebo smrti.

- Na pracovišti vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Při práci s vysokotlakým zařízením si vždy chraňte obličej. Vysokotlaké zařízení by mohlo způsobit vážné poranění.

- Vždy používejte ochranné brýle nebo štít na obličej.

- Sledujte tlakové zařízení a věnujte pozornost manometru, protože tlak se může v případě nízkoobjemových obvodů velmi rychle zvyšovat.

VÝSTRAHA

Riziko odlétávajících předmětů

Nikdy netlakujte nezapojenou spojku s vnějším závitem (samec). Spojky s vnějším závitem (samci) nejsou určeny k tomu, aby v nezapojeném stavu odolaly vysokému tlaku. Tlakování nezapojené spojky s vnějším závitem může mít za následek vážné poranění osob nebo smrt.

- Pokud zůstane nepřipojený spoj s vnějším závitem, zkontrolujte sestavu hydraulické hadice a opravte chybu.

## Před vyvinutím tlaku na systém

- Přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s produktem a porozumějte jim.

- Ujistěte se, že jste seznámeni se správným fungováním hydraulické čerpací jednotky.

- Ujistěte se, že znáte maximální pracovní tlak předpínače.

- Ujistěte se, že jste si vědomi maximálního pohybu pístu předpínače (viz pevně vyražený údaj na tenzometrech předpínače).

- Ujistěte se, že znáte požadovaný pracovní tlak, který je nutno vyvinout na předpínač.

Před použitím je nutno zkontrolovat zvedací oka a popruhy na nástrojích. Zkontrolujte je na praskliny a jiná viditelná poškození. Zvedací popruhy nebo oka se zjištěným poškozením se nesmějí používat.

## Připravenost k předpínání

Na následujících obrázcích byly z důvodu přehlednosti odstraněny hydraulické propojovací hadice.

1. Zavřete uzavírací ventil na jednotce čerpadla a poté natlakujte systém na požadovaný tlak. V průběhu celého procesu průběžně sledujte tlak. Po dosažení cílového tlaku zastavte čerpadlo (udržování tlaku). V této fázi bude šroub zpočátku pod zátěží, kterou vyvíjí předpínač. Píst předpínače se vysune a přírubová matice se zvedne z povrchu příruby.

2. Nepřekračujte maximální zdvih pístu předpínače (s blížícím se maximálním zdvihem pístu se objeví červený pruh).

3. Zkontrolujte manometr čerpadla, zda tlak pevně drží. Jakmile je tlak stabilní, přistupte k předpínači a pomocí násady pro otáčení nástrčného klíče otočte matici (přes přístupová okénka předpínače) zpět dolů směrem k ploše spoje. Matici pevně usaďte na spoj pomocí palice a násady pro otáčení nástrčného klíče. Není-li matice pevně usazena, trvá předpínání mnohem déle. Není důležité, v jakém pořadí se matice utahují, ale abyste měli jistotu, že žádnou nevynecháte, doporučuje se utahovat je postupně.

4. Nyní zopakujte postup předpínání od kroku 1. První natlakování bylo použito k "usazení" přírubových šroubů a matic. To je užitečné, aby se maximalizovalo množství zadrženého zatížení šroubů. Potřetí zopakujte postup od kroku 1.

5. Uvolněte tlak v jednotce hydraulického čerpadla a po návratu oleje odpojte všechny hydraulické propojovací hadice, hadici pro křížové propojení a přívodní přípojku. Uvolněte dělenou reakční matici a sejměte všechny nástroje pro předpínání šroubů.

6. Jakmile je zařízení pro předpínání nasazeno na horní stranu, zavřete všechny pístnice a připravte je k dalšímu použití.