# Utilisation de l’écrou fendu de réaction

L'écrou fendu de réaction est un composant complètement séparé et est assemblé sur le boulon après le montage du tendeur.

1. Positionnez l'écrou fendu de réaction sur le boulon.

2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'écrou pour mettre l'écrou fendu de réaction en position « ouverte ». Les deux moitiés de l'écrou de réaction fendu vont s'écarter.

3. Positionnez l'écrou fendu de réaction sur la saillie du goujon.

4. Appuyez sur les deux moitiés de l'écrou fendu pour les réunir, après les avoir placées sur la face supérieure de l'outil de serrage au tendeur. Un « clic » peut se produire lorsque les deux moitiés s'enclenchent dans leur position verrouillée.

5. À l'aide d'un levier inséré dans la fente de l'écrou de réaction fendu, faites tourner l'écrou de réaction vers le bas jusqu'à ce qu'il s'engage complètement dans l'assise conique du tendeur.

6. Avant de commencer le serrage, assurez-vous qu'au moins trois filetages dépassent de l'écrou fendu de réaction lorsque celui-ci est complètement engagé dans l'assise conique de la face supérieure de l'outil de serrage.

   A : Au moins trois filetages doivent dépasser du haut de l'écrou fendu de réaction.

Ne soumettez jamais à une charge un écrou fendu de réaction qui n'a pas « cliqué » dans sa position complètement verrouillée.

Ne soumettez jamais à une charge un écrou fendu de réaction qui n'a pas un engagement complet du filetage sur toute sa longueur.

Lors du démontage, répétez la procédure de montage en sens inverse.