# Установка болтов

Считается, что для обеспечения равномерного распределения нагрузки на подводное болтовое соединение необходимо 100 % соотношение натяжителей к болтам. Т. е. если на фланце нужно натянуть 8 болтов, необходимо 8 инструментов для натяжения. Натяжение всех болтов выполняется одновременно.

Правильная установка болтов для фланца с 8 болтами.

Примеры:

- Для фланца с 6 болтами необходимо 6 инструментов для натяжения.

- Для фланца с 8 болтами необходимо 8 инструментов для натяжения.

Обратите внимание на установку каждого болта, с длинной выступающей шпилькой на каждом чередующемся болте. Инструмент для натяжения устанавливается на сторону с длинной выступающей шпилькой.

В этом случае натяжители для 4 чередующихся красных болтов устанавливаются на левую сторону фланца, а натяжители для 4 чередующихся зеленых болтов — на правую сторону фланца.

A | 4 инструмента для натяжения устанавливаются на левую сторону фланца. | B | 4 инструмента для натяжения устанавливаются на правую сторону фланца.

## Технические характеристики

Технические характеристики ваших конкретных инструментов для натяжения болтов жестко проштампованы на корпусе натяжителя.

## Процедура установки болтов

1. Убедитесь, что фланцы полностью вошли в зацепление и что болты и гайки затянуты. Установите 50 % инструментов для натяжения болтов на «длинные» выступы болтов с одной стороны фланца.

2. Убедитесь, что после установки из лицевой стороны соединительной гайки выступают как минимум три резьбы.

   A | После установки из соединительной гайки должны выступать как минимум три полных резьбы

3. Убедитесь, что фланцы полностью придвинуты и что болты и гайки затянуты. Установите оставшиеся 50 % инструментов для натяжения болтов на «длинные» выступы болтов с другой стороны фланца.

4. Убедитесь, что после установки из лицевой стороны соединительной гайки выступают как минимум три резьбы.

   A | После установки из соединительной гайки должны выступать как минимум три полных резьбы

5. Осмотрите окружность основания натяжителя, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к поверхности натяжения.