# Udržiavanie a skladovanie

- Podmorské napínače sú vyrobené z pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele s elektrolytickou povrchovou úpravou. Sú odolné proti korózii a opotrebovaniu a za vhodných podmienok nehrdzavejú.

- Všetky nástroje, ktoré sú vystavené slanej vode, treba pred uskladnením opláchnuť sladkou vodou a osušiť.

- Nástroje, ktoré boli pri použití vystavené vode (dažďu a pod), treba pred uskladnením dôkladne osušiť. Po zabalení treba všetky prístupné povrchy nástrojov nastriekať vhodným neschnúcim antikoróznym olejom (napr. Shell Ensis Fluid alebo Castrol Rustillo DW300X). Zaistíte tým, že nástroje nezhrdzavejú počas ich životnosti.

- Počas skladovania sa odporúča, aby mali všetky hydraulické koncovky správne namontované ich pripojené protiprachové viečka, aby sa do nich nedostali žiadne cudzie predmety a neznečistili ich.

- Sériovo dodávané baliace debny nie sú vodotesné a ak sa používajú na dlhodobé uskladnenie, treba ich zakryť (napríklad pod nepremokavou dechtovou plachtou alebo plastovou fóliou). Baliace debny chránia pred náhodnými špliechancami, nie sú však dimenzované pre nepretržite mokré podmienky.

- Zabaľte nástroje do debny vhodným baliacim materiálom, aby sa nástroje nemohli kĺzať po debne.