# Montáž hydraulických hadíc

1. Pomocou spojovacích hadíc prepojte každý z napínačov na jednej strane príruby. Pripojte hydraulické spätné vedenie k nepripojenému samčiemu konektoru. Uistite sa, že po montáži hadice je k dispozícii nepripojený samičí spoj.

   A | Spätne veďte hadicu k povrchu a pneumatickému čerpadlu | B | Typická hydraulická spojovacia hadica

2. Prepojte každý z napínačov na druhej strane príruby. Uistite sa, že je k dispozícii nepripojený samčí konektor a nepripojený samičí spoj.

3. Spojte dohromady dve strany príruby pomocou dodanej krížovej spojovacej hadice, ktorá je rovnaká ako spojovacie hadice, ale je dlhšia. Pripojte krížovú spojovaciu hadicu zo samičieho spoja na prvej strane príruby k voľnému samčiemu konektoru na druhej strane príruby.

   A | Strana príruby 1 | B | Strana príruby 2
   C | Krížová spojovacia hadica

Ak je systém hydraulických hadíc správne namontovaný, na strane príruby 2 bude jeden nepripojený SAMIČÍ spoj. Toto je správne a bezpečné. Je BEZPEČNÉ natlakovať nepripojený samičí spoj. Je však NEBEZPEČNÉ mať nepripojený samčí konektor. Ak máte nepripojený samčí spoj, skontrolujte montáž hydraulickej spojovacej hadice a opravte chybu.