# Conservation et stockage

- Les tendeurs sous-marins sont fabriqués en acier inoxydable avec une finition supplémentaire en nickel électrolytique. Ils résistent à la corrosion et à l'usure et, dans des conditions appropriées, ne rouillent pas.

- Tout outil exposé à l'eau salée doit être rincé à l'eau douce et séché avant d'être stocké.

- Les outils qui ont été exposés à l'eau pendant leur utilisation (pluie ou autre) doivent être soigneusement séchés avant d'être stockés. Une fois emballés, toutes les surfaces accessibles des outils doivent être pulvérisées avec une huile antirouille non séchante appropriée (par exemple, Shell Ensis Fluid ou Castrol Rustillo DW300X), afin de garantir que les outils restent exempts de rouille pendant toute leur durée de vie.

- Pendant le stockage, il est recommandé de mettre en place correctement les capuchons anti-poussière raccordés à tous les raccords hydrauliques afin d'éviter que des corps étrangers ne pénètrent dans les raccords et ne les encrassent.

- Les caisses de rangement fournies de série ne sont pas étanches et doivent être recouvertes (sous une bâche imperméable ou un film plastique, par exemple) si elles sont utilisées pour un stockage de longue durée. Les caisses de rangement protégeront contre les éclaboussures accidentelles mais ne sont pas conçues pour des conditions humides prolongées.

- Rangez les outils dans la caisse avec un matériau d'emballage approprié pour éviter que les outils ne glissent.