# Procedimento de Tensionamento de Parafusos

AVISO

Perigo de fluidos em alta pressão

Nunca segure, toque ou encoste de modo algum em um vazamento de pressão hidráulica. Quando o circuito hidráulico é pressurizado, o fluido hidráulico pode escapar em alta velocidade. O vazamento de fluido sob alta pressão pode penetrar na pele e causar lesões graves. Se ocorrer um acidente, entre em contato com o serviço de saúde mais próximo imediatamente! Qualquer fluido que penetre na pele tem de ser removido cirurgicamente dentro de poucas horas ou pode causar gangrena.

- Sempre alivie a pressão antes de desconectar as mangueiras hidráulicas ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.

- Use sempre óculos de segurança aprovados para verificar se existem vazamentos. Não use as mãos para verificar se há vazamentos no circuito hidráulico.

- Sempre mantenha distância de elementos com vazamento durante o processo de aperto.

- Sempre use proteção para os olhos resistente a impactos quando envolvido ou perto de operação, reparo ou manutenção da ferramenta.

- Certifique-se de que todas as outras pessoas no local estejam usando proteção resistente a impactos para os olhos e o rosto.

- Mesmo pequenos projéteis podem atingir os olhos e causar cegueira.

AVISO

Risco de acidente grave

Use sempre equipamento de proteção pessoal ao operar a unidade. Abaixo estão possíveis situações de risco:

- Impactos na cabeça

- Ferimentos no pé

- Exposição a elevados níveis de ruído

- Calor, respingos de líquidos, impactos, cortes, ar contaminado com poeira, fumaça, névoa, aerossóis e vapores prejudiciais.

Se não forem evitadas, as situações perigosas acima poderão resultar em lesões corporais graves ou morte.

- Use sempre o equipamento de proteção pessoal adequado em seu local de trabalho.

AVISO

Risco de acidente grave

Sempre proteja o rosto quando ao trabalhar com equipamento de alta pressão. Equipamento de alta pressão pode causar ferimentos graves.

- Sempre use óculos de proteção e/ou protetor de rosto.

- Monitore o equipamento pressurizado e preste atenção no medidor de pressão, pois a pressão pode aumentar muito rapidamente em caso de circuitos de baixo volume.

AVISO

Perigos relacionados à projeção de materiais a alta velocidade

Nunca pressurize um engate-macho desconectado. Engates-macho não são projetados para resistir a altas pressões no modo desconectado. A pressurização de um engate-macho desconectado pode levar a graves lesões corporais ou morte.

- Caso você esteja com uma conexão-macho desconectada, verifique o conjunto da mangueira hidráulica e corrija o erro.

## Antes de aplicar pressão ao sistema

- Leia e entenda as Instruções de Segurança fornecidas com o produto.

- Certifique-se de que conhece a operação correta da unidade de bomba hidráulica.

- Certifique-se de que conhece a pressão máxima de trabalho do tensionador.

- Certifique-se de que conhece o movimento máximo do pistão do tensionador (Consultar a estampagem nas células de carga do tensionador).

- Certifique-se de que conhece a pressão de trabalho exigida que deve ser aplicada ao tensionador.

Os olhais de içamento e as abraçadeiras das ferramentas devem ser verificados antes do uso. Verifique se há trincas ou qualquer outro dano visível. Cintas de içamento ou parafusos-olhais que apresentarem danos não devem ser usados.

## Pronto para Tensionamento

Nas ilustrações a seguir, as mangueiras hidráulicas Link foram removidas para fins de clareza.

1. Feche a válvula de parada na unidade da bomba e pressurize o sistema conforme a pressão exigida. Monitore a pressão continuamente ao longo de todo o processo. Quando a pressão-alvo for atingida, pare a bomba (Mantenha a pressão). Nessa etapa, o parafuso será inicialmente carregado com a carga sendo mantida pelo tensionador. O pistão do tensionador será estendido e a porca do flange se elevará da superfície do flange.

2. Não exceda o curso máximo do pistão do tensionador (uma faixa vermelha ficará visível à medida que o curso máximo do pistão se aproxima).

3. Verifique o manômetro da bomba para garantir que a pressão seja se firmemente mantida. Quando a pressão estiver estável, aproxime o tensionador e, usando a alavanca de parafuso, gire a porca (pelas janelas de acesso do tensionador), de volta para baixo até a face da junta. Posicione a porca firmemente contra a junta usando um martelo de borracha e uma alavanca de parafuso. Se a porca não estiver assentada com firmeza, o procedimento de tensionamento demorará muito mais para ser concluído. Não importa em qual ordem as porcas são apertadas, mas sim garantir que nenhuma seja esquecida. Recomenda-se que elas sejam apertadas em sequência.

4. Agora repita o procedimento de tensionamento desde a Etapa 1. A primeira pressurização foi usada para “assentar” os parafusos e porcas do flange. Isso é importante para maximizar a quantidade de carga do parafuso retido. Repita a partir da Etapa 1 uma terceira vez.

5. Libere a pressão da Unidade da Bomba hidráulica e, assim que o óleo tiver retornado, desconecte todas as mangueiras Link hidráulicas, mangueira Link cruzada e linha descendente. Libere a porca de reação bipartida e remova todas as ferramentas de tensionamento de parafusos.

6. Assim que o equipamento de tensionamento estiver implantado no topside, feche todos os êmbulos do pistão, prontos para o próximo uso.