# Schrauben-Einrichtung

Um eine gleichmäßig verteilte Last auf eine Untersee-Schraubverbindung anzuwenden, wird im Allgemeinen ein Verhältnis zwischen Spanner und Schraube von 100 % vorausgesetzt. Das bedeutet, dass wenn 8 Schrauben am Flansch gespannt werden müssen, 8 Spanner benötigt werden. Alle Schrauben werden gleichzeitig gespannt.

Die korrekte Schrauben-Einrichtung für einen Flansch mit 8 Schrauben.

Beispiele:

- Ein Flansch mit 6 Schrauben erfordert 6 Schraubenspanner.

- Ein Flansch mit 8 Schrauben erfordert 8 Schraubenspanner.

Achten Sie darauf, wie jede Schraube abwechselnd mit einem weit hervorstehenden Bolzen eingerichtet ist. Die Seite mit dem lang herausstehenden Bolzen ist die Seite, an welcher der Schraubenspanner angesetzt wird.

In diesem Fall werden bei den 4 abwechselnden roten Schrauben Spanner auf der linken Seite des Flansches angesetzt und bei den 4 abwechselnden grünen Schrauben auf der rechten Seite des Flansches.

A | Es werden 4 Spannwerkzeuge auf der linken Seite des Flanschs angesetzt. | B | Es werden 4 Spannwerkzeuge auf der rechten Seite des Flanschs angesetzt.

## Technische Daten

Die technischen Spezifikationen Ihrer jeweiligen Schraubenspannwerkzeuge sind in das Spanner-Gehäuse eingestanzt.

## Verfahren zur Schrauben-Einrichtung

1. Stellen Sie sicher, dass die Flansche vollständig eingerastet und die Schrauben und Muttern angezogen sind. Montieren Sie 50 % der Schraubenspannwerkzeuge über den „langen“ Schraubenverlängerungen auf einer Seite des Flanschs.

2. Stellen Sie sicher, dass nach der Einpassung mindestens drei Gewinde aus der Oberfläche der Kontermutter herausragen.

   A | Es sollten mindestens drei komplette Gewinde nach der Einpassung aus der Kontermutter herausragen

3. Stellen Sie sicher, dass die Flansche vollständig zusammengezogen und die Schrauben und Muttern angezogen sind. Montieren Sie die verbleibenden 50 % der Schraubenspannwerkzeuge über den „langen“ Schraubenverlängerungen auf der anderen Seite des Flanschs.

4. Stellen Sie sicher, dass nach der Einpassung mindestens drei Gewinde aus der Oberfläche der Kontermutter herausragen.

   A | Es sollten mindestens drei komplette Gewinde nach der Einpassung aus der Kontermutter herausragen

5. Überprüfen Sie den Umfang der Spannerbasis, um sicherzustellen, dass diese vollständig plan auf der Spannoberfläche aufliegt.