# 볼트 설정

해저에서 볼트로 체결한 조인트에 고르게 분산되는 하중을 가하기 위해서는 100% 텐셔너 대 볼트 비율이 요구됩니다. 예를 들어 플랜지 위에 8개의 볼트를 장착하여 텐셔닝 작업을 한 경우, 8개의 텐셔닝 공구가 필요합니다. 모든 볼트에 동시에 텐셔닝 작업을 실시해야 합니다.

8개의 볼트 플랜지에 적합한 올바른 볼트 설정

예시:

- 6개의 볼트 플랜지에는 6개의 볼트 텐셔닝 공구가 필요합니다.

- 8개의 볼트 플랜지에는 8개의 볼트 텐셔닝 공구가 필요합니다.

각 볼트와 모든 대체 볼트 위의 긴 스터드 돌출부를 세팅하는 방법을 주의하여 습득하세요. 긴 스터디 돌출부 측면은 볼트 텐셔닝 공구를 적용하는 측면입니다.

이 경우 4개의 빨간색 대체 볼트에는 플랜지의 왼쪽에 적용한 텐셔너를 사용하고 4개의 대체 녹색 볼트에는 플랜지의 오른쪽에 적용한 텐셔너를 사용할 수 있습니다.

A | 4개의 텐셔닝 공구는 플랜지의 왼쪽에 적용됩니다. | B | 4개의 텐셔닝 공구는 플랜지의 오른쪽에 적용됩니다.

## 기술 사양

특정 볼트 텐셔닝 공구의 기술 사양은 텐셔너 본체에 스탬프로 표시되어 있습니다.

## 볼트 설정 절차

1. 플랜지가 완전히 체결되어 있고 볼트와 너트가 조여져 있는지 확인해주세요. 플랜지 한쪽 면의 '긴' 볼트 확장부에 볼트 텐셔닝 공구의 50%를 적용하세요.

2. 적용 후 최소 3개의 나사산이 반응 너트의 상단에 돌출되어 있는지 확인해주세요.

   A | 적용 후 최소 3개의 전체 나사산이 반응 너트에서 돌출되어야 합니다

3. 플랜지가 완전히 함께 당겨져 있고 볼트와 너트가 아래에 조여져 있는지 확인해주세요. 플랜지 다른쪽 면의 '긴' 볼트 확장부에 볼트 텐셔닝 공구의 다른쪽 면 50%를 적용하세요.

4. 적용 후 최소 3개의 나사산이 반응 너트의 상단에 돌출되어 있는지 확인해주세요.

   A | 적용 후 최소 3개의 전체 나사산이 반응 너트에서 돌출되어야 합니다

5. 텐셔너 베이스의 둘레를 검사하여 텐셔닝 표면에 완전히 평평하게 놓였는지 점검해주세요.