# Použití dělené reakční matice

Dělená matice je zcela samostatná součást a používá se v sestavě se šroubem po nasazení předpínače.

1. Umístěte dělenou reakční matici na šroub.

2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění matice a zacvakněte dělenou reakční matici do „otevřené“ polohy. Obě poloviny dělené reakční matice od sebe odskočí.

3. Umístěte dělenou reakční matici na výstupek čepu.

4. Stiskněte obě poloviny dělené matice k sobě poté, co je umístíte na horní plochu nástroje pro předpínání. Po zaklapnutí obou polovin do uzavřené polohy se ozve „cvaknutí“.

5. Pomocí násady pro otáčení nástrčného klíče zasunuté do drážky dělené reakční matice otáčejte reakční maticí směrem dolů, dokud zcela nezapadne do kuželového sedla nástroje pro předpínání.

6. Před zahájením předpínání se ujistěte, že nad dělenou reakční maticí vyčnívají nejméně tři závity, když je dělená reakční matice zcela zasunuta do kuželového sedla v horní části nástroje pro předpínání.

   A: Z horní části dělené reakční matice by měly vyčnívat alespoň tři závity.

Nikdy nevyvíjejte zátěž na dělenou reakční matici, která „nezacvakla“ do zcela uzavřené polohy.

Nikdy nevyvíjejte zátěž dělenou reakční matici, která nemá plný záběr závitu po celé své délce.

Při demontáži opakujte postup montáže v opačném pořadí.