# Nastavenie skrutky

Na vyvinutie rovnomerne rozloženého zaťaženia podmorského skrutkového spoja sa akceptuje, že sa vyžaduje 100 % pomer napínač-skrutka. To znamená, že ak sa má na prírube napnúť 8 skrutiek, potrebných je 8 nástrojov na napínanie skrutiek. Všetky skrutky sa napínajú súčasne.

Správne nastavenie skrutky pre 8-skrutkovú prírubu.

Príklady:

- 6-skrutková príruba si vyžaduje 6 nástrojov na napínanie skrutiek.

- 8-skrutková príruba si vyžaduje 8 nástrojov na napínanie skrutiek.

Dbajte na to, ako je každá skrutka nastavená s dlhým vyčnievaním čapu na každej druhej skrutke. Strana dlhého vyčnievania čapu je stranou, kde je osadený nástroj na napínanie skrutiek.

V tomto prípade budú mať 4 striedavé červené skrutky osadené napínače na ľavej strane príruby a 4 striedavé zelené skrutky na pravej strane príruby.

A | 4 napínacie nástroje sú osadené na ľavej strane príruby. | B | 4 napínacie nástroje sú osadené na pravej strane príruby.

## Technické špecifikácie

Technické špecifikácie vašich konkrétnych nástrojov na napínanie skrutiek nájdete vyrazené na tele napínača.

## Postup nastavenia skrutky

1. Uistite sa, že príruby sú úplne zapadnuté a že skrutky a matice sú utiahnuté. Namontujte 50 % nástrojov na napínanie skrutiek na ‘dlhé’ predĺženia skrutiek na jednej strane príruby.

2. Zaistite, aby skrutka po namontovaní vyčnievala aspoň tri závity nad hornú čelnú plochu reakčnej matice.

   A | Po namontovaní by mala skrutka vyčnievať aspoň tri plné závity z reakčnej matice

3. Uistite sa, že príruby sú úplne stiahnuté dohromady a že skrutky a matice sú utiahnuté. Namontujte 50 % nástrojov na napínanie skrutiek na ‘dlhé’ predĺženia skrutiek na druhej strane príruby.

4. Zaistite, aby skrutka po namontovaní vyčnievala aspoň tri závity nad hornú čelnú plochu reakčnej matice.

   A | Po namontovaní by mala skrutka vyčnievať aspoň tri plné závity z reakčnej matice

5. Skontrolujte obvod základne napínača, či je úplne plocho osadený oproti povrchu napínania.