# Uchovávání a skladování

- Podmořské předpínače jsou vyrobeny z nerezové oceli s dodatečnou elektrolytickou niklovou úpravou. Jsou odolné proti korozi a opotřebení a za vhodných podmínek nerezaví.

- Veškeré nástroje, které jsou vystaveny slané vodě, je před uskladněním nutno opláchnout sladkou vodou a vysušit.

- Nástroje, které byly během používání vystaveny působení vody (za deště apod.), je před uskladněním nutno důkladně vysušit. Po zabalení je třeba všechny přístupné povrchy nástrojů nastříkat vhodným nevysychavým olejem zabraňujícím korozi (například Shell Ensis Fluid nebo Castrol Rustillo DW300X), a to proto, aby nástroje byly odolné proti korozi po celou dobu životnosti.

- Během skladování se doporučuje, aby všechny hydraulické armatury měly řádně nasazené připojené prachové krytky, aby se do armatur nedostaly žádné cizorodé předměty a neznečistily je.

- Standardně dodávané přepravní bedny nejsou vodotěsné a při dlouhodobějším skladování by měly být zakryty (např. nepromokavou plachtou nebo plastovou fólií). Přepravní bedny chrání před náhodným postříkáním, ale nejsou určeny pro podmínky trvalého vlhka.

- Nástroje balte do bedny s použitím vhodného balicího materiálu, aby se zabránilo jeho posouvání.