# Wymiana uszczelki typu S2/K2

1. Zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie trójkątnego pierścienia zapasowego.

2. Umieścić zewnętrzny pierścień zastępczy na obudowie zewnętrznej uszczelki tłoka.

3. Ustawić i naprężyć zewnętrzną uszczelkę na obudowie zewnętrznej uszczelki tłoka. Uszczelka dopasowuje się do góry pierścienia zastępczego.

4. Za pomocą zaokrąglonej gładkiej wkrętarki popchnąć uszczelkę aż uszczelka zatrzaśnie się w obudowie uszczelki. Upewnić się, że uszczelka i pierścień zastępczy są całkowicie osadzone wokół obwodu.

5. Wcisnąć uszczelkę wewnętrzną do obudowy wewnętrznej uszczelki.

6. Popchnąć wewnętrzną uszczelkę na miejsce za pomocą gładkiej, zaokrąglonej wkrętarki.

7. Umieścić zewnętrzny pierścień zastępczy pod uszczelką wewnętrzną.

8. Ostrożnie nagiąć pierścień zastępczy, aby umożliwić jego zatrzaśnięcie na pozycji. Upewnić się, że uszczelka i pierścień zastępczy są całkowicie osadzone wokół obwodu.